	PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

	Município:
	Piên
	
	
	
	SAM  
	48

	Projeto :
	
	Meu Campinho Trigolândia
	
	
	
	LOTE nº 
	1

	CÓDIGO
	ORÍGEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UD
	ORÇAMENTO APROVADO

	
	
	
	
	 QUANT 
	 UNIT 
	PM

( R$ )
	( R$ ) - PM

TOTAIS

	1
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	
	
	
	
	

	1.1
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	SEIL
	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
	M2
	1.440,00
	
	
	

	1.1.2
	
	LOCACAO
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	SEIL
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
	M2
	1.054,00
	
	
	

	1.2
	
	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
	
	
	
	
	

	1.2.1
	
	ADMINISTRACAO DE OBRA
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	
	FECHAMENTOS
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.1
	SEIL
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
	M2
	255,20
	
	
	

	1.2.1.2
	
	LIGACOES PROVISORIAS
	
	
	
	
	

	1.2.1.2.1
	SEIL
	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
	UN
	1,00
	
	
	

	1.2.2
	
	BARRACAO DE OBRA
	
	
	
	
	

	1.2.2.1
	SEIL
	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
	M2
	12,50
	
	
	

	1.2.3
	
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO
	
	
	
	
	

	1.2.3.1
	SEIL
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	M2
	8,00
	
	
	

	1.3
	
	SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA
	
	

	1.3.1
	PINI 

JAN2017
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MÍNIMA 
	UN
	1,00
	
	
	

	2
	
	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	

	2.1
	
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	
	

	2.1.1
	
	ESCAVACAO MANUAL
	
	
	
	
	

	2.1.1.1
	SEIL
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
	M3
	21,02
	
	
	

	2.1.2
	
	ESCAVACAO MECANICA
	
	
	
	
	

	2.1.2.1
	SEIL
	CORTE E ATERRO COMPENSADO
	M3
	144,00
	
	
	

	2.1.3
	
	ATERRO MANUAL
	
	
	
	
	

	2.1.3.1
	SEIL
	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
	M3
	5,25
	
	
	

	2.1.4
	
	COMPACTACAO MECANICA
	
	
	
	
	

	2.1.4.1
	SEIL
	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
	M3
	105,40
	
	
	

	2.2
	
	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
	
	
	
	
	

	2.2.1
	
	DRENOS COM AGREGADOS
	
	
	
	
	

	2.2.1.1
	SEIL
	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA
	M3
	7,50
	
	
	

	2.2.1.2
	SEIL
	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2
	M3
	10,50
	
	
	

	2.2.1.3
	SEIL
	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2
	M3
	84,50
	
	
	

	2.2.2
	
	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL
	
	
	
	
	

	2.2.2.1
	SEIL
	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2
	M2
	735,00
	
	
	

	2.2.3
	
	DRENOS COM TUBOS DE PVC
	
	
	
	
	

	2.2.3.1
	SEIL
	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100
	M
	72,00
	
	
	

	2.2.4
	
	CAIXAS E COMPLEMENTOS
	
	
	
	
	

	2.2.4.1
	
	CAIXAS DE INSPECAO
	
	
	
	
	

	2.2.4.1.1
	SEIL
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2,00
	
	
	

	2.3
	
	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
	
	

	2.3.1
	DER/PR
	CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA
	M3
	32,40
	
	
	

	3
	
	FUNDACOES
	
	
	
	
	

	3.1
	
	ESTACA TIPO BROCA
	
	
	
	
	

	3.1.1
	SEIL
	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.
	M
	79,20
	
	
	

	4
	
	ESTRUTURAS
	
	
	
	
	

	4.1
	
	FORMAS
	
	
	
	
	

	4.1.1
	
	FORMAS PARA FUNDACOES
	
	
	
	
	

	4.1.1.2
	SEIL
	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.
	M2
	70,40
	
	
	

	4.2
	
	ARMADURAS
	
	
	
	
	

	4.2.1
	
	ARMACAO CA-50
	
	
	
	
	

	4.2.1.1
	SEIL
	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO
	UN
	2,60
	
	
	

	4.2.3
	
	ARMACAO EM TELAS
	
	
	
	
	

	4.2.3.1
	SEIL
	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
	M2
	29,00
	
	
	

	4,3
	
	CONCRETOS E GRAUTES
	
	
	
	
	

	4.3.1
	
	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO
	
	
	
	
	

	4.3.1.1
	SEIL
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	M3
	7,24
	
	
	

	4.3.4
	
	ESTRUTURAL USINADO
	
	
	
	
	

	4.3.4.1
	
	PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	
	
	
	
	

	4.3.4.1.1
	SEIL
	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
	M3
	7,24
	
	
	

	4.3.5
	
	SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS
	
	
	
	
	

	4.3.5.1
	SEIL
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PARA ESPERAS DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO
	M
	66,00
	
	
	

	8
	
	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO
	
	
	

	8.1
	
	INSTALAÇÕES ELÉTICAS
	
	
	
	
	

	8.1.1
	
	TERMINAIS E CONECTORES
	
	
	
	
	

	8.1.1.1
	SEIL
	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	11,00
	
	
	

	8.2.5
	
	CABOS
	
	
	
	
	

	8.2.5.1.
	
	ISOLAMENTO 0,6/1KV
	
	
	
	
	

	8.2.5.1.1
	SEIL
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	250,00
	
	
	

	8.2.5.1.2
	SEIL
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	610,00
	
	
	

	8.2.5.1.3
	SEIL
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	66,00
	
	
	

	8.1.2
	
	CAMPAINHAS E SENSORES
	
	
	
	
	

	8.1.2.1
	SEIL
	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	1,00
	
	
	

	8.2
	
	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
	
	
	
	
	

	8.2.1
	
	HASTE DE ATERRAMENTO
	
	
	
	
	

	8.2.1.1
	SEIL
	HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR
	UN
	7,00
	
	
	

	8.2.2
	
	CABO DE COBRE NU
	
	
	
	
	

	8.2.2.1
	SEIL
	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	M
	12,00
	
	
	

	8.3
	
	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

	8.3.1
	PINI 

JAN2017
	ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com potência instalada de 5 a 10 KW
	UN
	1,00
	
	
	

	8.3.2
	
	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 pç Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribuição tipo pente-Bifásico-80A-12polos
	UN
	1,00
	
	
	

	8.3.3
	
	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO 
	UN
	1,00
	
	
	

	8.3.4
	SEIL
	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	10,00
	
	
	

	8.3.5
	SEIL
	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	153,00
	
	
	

	8.3.6
	PINI 

JAN2017
	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" 40 mm
	M
	51,00
	
	
	

	8.3.7
	SEIL
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	2,00
	
	
	

	8.3.8
	SEIL
	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	60,00
	
	
	

	8.3.9
	SEIL
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA
	UN
	8,00
	
	
	

	8.3.10
	SEIL
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA
	UN
	2,00
	
	
	

	8.3.11
	
	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO
	UN
	12,00
	
	
	

	8.3.12
	
	POSTE METÁLICO COM ALTURA ÚTIL DE 4M COM LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO (MODELO PILZEO - MARCA SCHREDER OU SIMILAR) PARA LÂMPADA EM PLACA DE LED DE 19W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
	UN
	5,00
	
	
	

	8.3.13
	
	COMPLEMENTO DA ELÉTRICA (ESTIMADO A SER AJUSTADO APÓS REVISÃO DO PROJETO)
	GB
	1,00
	
	
	

	8.3.14
	
	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox  
	UN
	7,00
	
	
	

	9
	
	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS
	
	
	
	
	

	9.1
	
	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
	
	
	
	
	

	9.1.1
	
	TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R
	
	
	
	
	

	9.1.1.1
	SEIL
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
	M
	30,00
	
	
	

	10
	
	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS
	
	
	

	10.1
	
	REVESTIMENTO DE PISOS
	
	
	
	
	

	10.1.1
	
	PISO EM CONCRETO
	
	
	
	
	

	10.1.1.1
	SEIL
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
	M2
	15,75
	
	
	

	11
	
	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
	
	

	11.1
	
	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO
	
	
	
	
	

	11.1.1
	
	BASE
	
	
	
	
	

	11.1.1.1
	SEIL
	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
	M3
	26,38
	
	
	

	11.2
	
	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
	
	
	
	
	

	11.2.2
	
	PLANTAS
	
	
	
	
	

	85179
	SEIL
	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS
	M2
	992,49
	
	
	

	11.2
	
	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

	11.2.1
	COT 030
	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - COR VERDE
	M2
	48,00
	
	
	

	11.2.2
	COT 031
	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - COR TERRACOTA
	M2
	64,00
	
	
	

	11.2.3
	COT 032
	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - COR AZUL
	M2
	38,00
	
	
	

	11.2.4
	DER/PR
	CALÇADA EM LAJOTAS DE CONCRETO 40X40X6CM
	M2
	87,60
	
	
	

	11.2.5
	DER/PR
	COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (CALÇAMENTO)
	M3
	11,00
	
	
	

	11.2.6
	DER/PR
	PAVER - ESPESSURA = 6 CM (SEM COLCHÃO)
	M2
	220,00
	
	
	

	11.2.7
	DER/PR
	GUIA DE CONCRETO FINCADINHA 9X19X39CM
	M
	309,80
	
	
	

	11.2.9
	DER/PR
	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL - CONFORME PROJETO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.10
	COT 004
	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
	M2
	756,00
	
	
	

	11.2.11
	COT 005
	REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 100 - FIO 3MM
	M2
	648,00
	
	
	

	11.2.12
	COT 006
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
	M2
	648,00
	
	
	

	11.2.13
	COT 007
	TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY (PAR), CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.14
	COT 008
	SIMULADOR DE REMO TRIPLO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.15
	COT 009
	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.16
	COT 010
	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.17
	COT 011
	ALONGADOR 3 ALTURAS
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.18
	COT 012
	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.19
	COT 013
	ESQUI TRIPLO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.20
	COT 014
	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.21
	COT 015
	ESPALDAR
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.22
	COT 020
	PLACA ORIENTATIVA
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.23
	COT 021
	BRINQUEDO MULTIUSO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.24
	COT 022
	GANGORRA EM NÍVEL
	UN
	2,00
	
	
	

	11.2.25
	COT 023
	GIRA GIRA
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.26
	COT 024
	BALANÇA P.N.E.
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.27
	COT 025
	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL 1,5M ITAÚBA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
	UN
	6,00
	
	
	

	11.2.28
	COT 026
	LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA AMBIENTAL DIÂMETRO 60CM, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
	UN
	3,00
	
	
	

	11.2.29
	COMP 001
	FLOREIRA EM CONCRETO 170X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO
	UN
	2,00
	
	
	

	11.2.30
	COMP 002
	FLOREIRA EM CONCRETO 280X70CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO
	UN
	1,00
	
	
	

	11.2.31
	COT 027
	CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS EM MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
	UN
	2,00
	
	
	

	11.2.32
	COT 029
	PERGOLADO EM MADEIRA, CONFORME DETALHE DE PROJETO - 4,00m x 5,50m
	UN
	1,00
	
	
	

	12
	
	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)
	
	
	
	
	

	12.1
	
	LIMPEZAS
	
	
	
	
	

	12.1.1
	
	LIMPEZA GERAL
	
	
	
	
	

	12.1.1.1
	SEIL
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M2
	648,00
	
	
	

	x
	
	TOTAL GERAL
	
	
	
	
	


